「 목포 만남의 폭포 운영 관리 」언론 보도 설명 자료

우리시는 2006년 9월 만남의 폭포를 조성하여 현재까지 20년간 운영하고 있으며, 올해 시설물 노후화에 따른 과다한 누수 발생으로 누수 정밀 탐사를 위하여 불가피하게 가동을 중지한 상태입니다. 최근 언론에 폭포 운영관리에 대한 기사가 보도되어 설명드립니다.

1		시 설 현 황

□ 시설규모 : 수조 400톤, 펌프 9대(60HP)

□ 재    질 : FRP(섬유 강화 플라스틱)

□ 조성시기 : 2006년 9월(약 20년 경과)

2		설 명 자 료

○ 우리시 만남의 폭포 시설물은 지난 4월에 고장 펌프를 수리하는 등 정비하였으며, 5월에는 육안검사 및 계량기 확인 결과 일평균 131톤 누수가 발생하였습니다.

○ 이를 그대로 가동할 경우 월평균 약 4000톤의 과다한 누수가 예상되어 부득이하게 가동을 중단하고, 누수 검사도 진행하였으나 정확한 누수 지점 특정이 불가능하였습니다.

○ 이에 따라 올해 하반기 추경예산에 반영하여 저수조 전체 및 벽체 등 누수 정밀 탐사 용역을 하고, 그 결과에 따라 종합적으로 보수를 검토하겠습니다.

○ 매년 정기적으로 현장 점검 및 수시 점검을 하여 관리하고 있으며, 매월 전기시설도 함께 관리하고 있습니다.

○ 참고로 예산의 대부분은 전기 및 상하수도 요금이며, 시설물 유지관리는 꾸준히 하고 있었습니다.

○ 앞으로 의회 및 시민과 소통하며 시설물을 안전하게 관리하여 시원한 폭포의 전경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.